別表　　　　　　　　　　　　　　「屋外広告物安全点検記録」

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 広告物等の種類 | | 広告板・広告塔・屋上広告・突出広告・サインポール・その他（　　　　　　　　） | | | | | | |
| 設置場所 | | ○○市　　　　区　　　　町　　　　　　　丁目　 　　　番　　　 　号 | | | | | | |
| 設置年月日 | | | 年　　 月　 　日 | | 点検年月日 | | | 年　 　月　 　日 |
| 管理者 | | | 氏名 |  | | | | |
| 住所 |  | | | | |
| 電話番号 |  | | | | |
| 点検者 | | | 氏名 |  | | | | |
| 住所 |  | | | | |
| 電話番号 |  | | | | |
| 資格名称 |  | | | | |
| 点検  箇所 | 点　　　検　　　項　　　目 | | | | | 異常の有・無 | | 改　善　の　概　要 |
| 基礎部・  上部構造 | １ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき | | | | | 有 | 無 |  |
| ２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、  支柱のぐらつき | | | | | 有 | 無 |  |
| ３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | | | | | 有 | 無 |  |
| 支持部 | １ 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、  変形、隙間 | | | | | 有 | 無 |  |
| ２ 鉄骨接続部（ボルト、ナット、ビス）の  ゆるみ、欠落 | | | | | 有 | 無 |  |
| 取付部 | １ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | | | | | 有 | 無 |  |
| ２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | | | | | 有 | 無 |  |
| ３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の  異常 | | | | | 有 | 無 |  |
| 広告板・文字 | １ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、  ビス等の欠落 | | | | | 有 | 無 |  |
| ２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、  変形、欠損 | | | | | 有 | 無 |  |
| ３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | | | | | 有 | 無 |  |
| 照明装置 | １ 照明装置の不点灯、不発光 | | | | | 有 | 無 |  |
| ２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | | | | | 有 | 無 |  |
| ３ 周辺機器の劣化、破損 | | | | | 有 | 無 |  |
| その他 | １ 付属部材（※）の腐食、破損 | | | | | 有 | 無 |  |
| ２ 避雷針の腐食、損傷 | | | | | 有 | 無 |  |
| ３ その他点検した事項（　 　　　　　　　） | | | | | 有 | 無 |  |

※ 装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品

注）広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「改善の概要」欄に斜線を引くこと。

注）必要に応じ、裏面に点検の結果又はそれに基づく補修等の措置による改善状況の写真を添付すること。